# Çalıştırma

- Aksesuar parçalarını değiştirmeden veya sıcak hava fanını bir kenara koymadan önce aküyü çıkarın. Bu önlem sıcak hava fanının istenmeden çalışmasını önler.

##

Metal yüzeyler fabrika tarafında bir kaplama ile korozyona karşı korumalı hale getirilmiştir. Bu koruma katmanı ilk işletime alma sırasında buharlaşır.

Sıcak hava fanının üretim sürecinden dolayı memede (1) renk solmaları meydana gelebilir. Burada, sıcak hava fanının çalışmasını etkileyecek hasarlar söz konusu değildir.

##

Güç kademesi ayarı (3) ile 2 farklı güç kademesi arasında seçim yapabilirsiniz. Değiştirme sırasında LED çalışma ışığı kısa süreli yanıp söner:

- 300 °C kademesi
  Bu kademede örneğin su borularındaki buzları çözebilir veya büzme hortumlarını işleyebilirsiniz. Aleti açtıktan sonra, bu sıcaklığa 6 sn'den kısa bir sürede ulaşılır. Tamamen dolu bir 8 Ah akü için çalışma süresi maksimum 21 dak.
- 500 °C kademesi
  Bu kademede örneğin boyaları çıkarabilirsiniz.

Isınma süresine ilişkin bilgiler oda sıcaklığı ölçümlerine bağlıdır.

##

Açmak için önce kilit açma şalterine (4) ve ardından açma/kapama şalterine (5) basın. Çalıştırdıktan sonra kilit açma şalterini (4) serbest bırakabilirsiniz, çalışma sırasında kilit açma şalterinin (4) basılı tutulmasına gerek yoktur.

Sıcak hava fanını çalıştırırken LED çalışma ışığı (6) açılır ve çalışma alanını aydınlatır.

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

##

Aleti kapatmak için açma/kapama şalterini (5) bırakın.

Sıcak hava fanını soğuması için akünün (8) üzerine bırakın.

##

Sıcak hava fanı çalışırken akü (8) çıkarılırsa ve açma/kapama şalterine (5) basılmaya devam ederken tekrar takılırsa, yeniden başlatma emniyeti devreye girer. LED çalışma ışığı (6) yanıp söner ve sıcak hava fanı çalıştırılmaz.

Açma/kapama şalterini (5) bırakın ve ardından sıcak hava fanını her zamanki gibi çalıştırın.

##

Çalışma sırasında akü (8) çok ısınırsa, güç azaltılır. LED çalışma ışığı (6), açma/kapama şalterine (5) basıldığı sürece yavaşça yanıp söner.

Sıcak hava fanını çalıştırmaya devam etmeniz ve aküdeki sıcaklığı artmaya devam etmesi halinde sıcak hava fanı kendiliğinden kapanır.

##

Sıcak hava fanı, mevcut tüm 18 V Bosch Professional aküleriyle uyumludur.

Sıcak hava fanı önerilen 4 Ah aküden daha küçük bir aküyle çalıştırılırsa, 500 °C kademesinde tam güç kapasitesine ulaşılmaz (sıcaklığa ulaşılmaz ve hava miktarı azaltılır). Sıcak hava fanının sadece azaltılmış güçle çalıştığını göstermek için, LED çalışma ışığı (6) açma sırasında birkaç kez yavaşça yanıp söner.

##

LED çalışma ışığı (6), durum LED göstergesi olarak da kullanılır.

LED üzerinden geri bildirim | Olay açıklaması
--- | ---
kısa süreli yanma | Sıcaklık değişikliği
sıcak hava fanını çalıştırırken birkaç kez yanıp sönme | azaltılmış güç (< 4 Ah akü kullanımı)
Açma/kapama şalterine (5) basıldığı sürece yavaşça yanıp sönme | Yeniden başlatma emniyeti
Akü için aşırı sıcaklık koruması
Açma/kapama şalterine (5) basıldığı sürece hızlı yanıp sönme | Dahili hata

Sıcak hava fanında sürekli bir dahili hata gösteriliyorsa (sıcak hava fanı çalışmıyor veya çalışırken kapanıyorsa), lütfen müşteri hizmetlerine başvurun.