# 工作范例（参见插图A–C）

插图页上有工作范例的插图。

喷嘴和工件之间的距离取决于待加工的材料（金属、塑料等）和打算使用的加工方法。

通过实际试验来确定各个应用的最佳温度。

首先就空气量和温度进行一次测试。以较远的距离和较低的功率等级开始。根据需要调整距离和功率等级。

如果不确定加工哪种材料或不清楚热风对材料的影响，请在隐蔽的位置对影响进行测试。

您可以在不安装附件的情况下针对所有工作范例进行操作。但是如果安装了本公司推荐的附件，不仅能够减轻工作，更能够提高工作品质。

您可以将从Bosch处作为附件购得的所有喷嘴用于该热风枪。

- 更换喷嘴时应小心！请勿触摸高温喷嘴。冷却热风枪并在更换喷嘴时佩戴保护手套。您可能被灼烫的吹风管烫伤。

##

装上反射器喷嘴(9)。选择与工件匹配的收缩软管(10)直径。均匀地加热收缩软管，直至软管紧贴在工件上。

##

装上扁平喷嘴(11)。用热风短时间软化油漆，然后用干净的刮铲刮除。长时间加热会烧灼油漆，从而难以清除。

许多粘合剂受热时会变软。粘合剂受热后即可断开连接或清除多余的粘合剂。

##

- 加热前请检查是否确实为水管。水管与煤气管在外观上经常难以区分。绝不允许加热煤气管。

装上角度喷嘴(12)。沿着从出水到进水的方向加热被冻住的位置。

加热塑料管以及两根管的连接处时要特别小心，以免造成损坏。