# Thông số kỹ thuật

Súng Phun Hơi Nóng | GHG 18V-50
--- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Điện thế danh định | V= | 18
Lượng khí tối đa | l/min | 175
Nhiệt độ ở đầu ra vòi phunA) | °C | 300/500
Độ chính xác đo nhiệt độ |  | ±10 %
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B)
Kích thước (Chiều dài × rộng × cao) | mm | 183 × 77 × 209
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 … +35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hànhC) và trong quá trình lưu trữ | °C | –20 … +50
Pin tương thích |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Pin được khuyến nghị dùng |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Thiết bị nạp được khuyến nghị giới thiệu |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Ở nhiệt độ xung quanh 20 °C

B)

  tùy vào loại pin lốc đang sử dụng

C)

  hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ <0 °C

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.