# Работни примери (вж. фиг. A–C)

Фигури, илюстриращи примерните приложения, можете да намерите на графичните страници.

Разстоянието на дюзата до обработвания детайл зависи от обработвания материал (метал, пластмаса и т.н.) и обработката, която възнамерявате да правите.

Оптималната температура за съответното приложение може да се установи чрез практически опити.

Винаги първо направете проба за настройване на дебита и температурата. Започнете с по-голямо разстояние и по-ниска степен на мощност. Адаптирайте разстоянието и степента на мощност според нуждите.

Ако не сте сигурни, какъв материал обработвате или какво ще е действието на горещия въздух върху материала, пробвайте действието на покрито място.

При всички примери за работа можете да работите без принадлежности. Използването на предлаганите принадлежности улеснява работата и значително повишава качеството на резултата.

За този пистолет за горещ въздух можете да използвате всички дюзи, които са на разположение като принадлежности при Bosch.

- Предпазливост при смяна на дюзите! Не докосвайте горещата дюза. Оставете пистолета за горещ въздух да се охлади и при смяна носете предпазна ръкавица. Можете да се изго‌рите от горещата дюза.

##

Поставете рефлекторната дюза (9). Изберете диаметър на свиващия се маркуч (10) според обработвания детайл. Загрейте равномерно свиващия се маркуч докато не легне върху обработвания детайл.

##

Поставете дюзата за площи (11). Размекнете за кратко лака с горещ въздух и го отстранете с чиста шпатула. Дългото действие на топлината изгаря лака и утежнява отстраняването.

Много лепила се размекват от топлото. При загрято лепило можете да разделите свързвания или да отстраните излишното лепило.

##

- Преди да започнете работа, се уверете, че тръбите действително са за вода. Често водопроводните тръби външно не се раз‌ли‌чават от газопроводните. В никакъв случай не се допуска нагряването на газопроводни тръби.

Поставете ъгловата дюза (12). Затоплете замразените места за предпочитане от изхода по посока на входа.

За да не допуснете повреждане на тръбопро‌во‌да, бъдете особено внимателни при нагря‌ва‌не на пластмасови тръби и зоните им на съединя‌ване.