# 제품 사양

열풍기 | GHG 18V-50
--- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
정격 전압 | V= | 18
최대 공기량 | l/min | 175
노즐 출력부 온도A) | °C | 300/500
온도 측정 정밀도 |  | ±10 %
EPTA‑Procedure 01:2014에 따른 중량 | kg | 0.93–2.0B)
치수(길이 × 폭 × 높이) | mm | 183 × 77 × 209
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 … +35
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 … +50
호환 가능한 배터리 |  | GBA 18V… ProCORE18V…
권장하는 배터리 |  | GBA 18V… ≥ 4.0 Ah ProCORE18V… ≥ 4.0 Ah
권장하는 충전기 |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  주변 온도 20 °C에서

B)

  사용하는 배터리에 따라 상이

C)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.