# Tekniske data

Varmluftpistol | GHG 18V-50
--- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Nominell spenning | V= | 18
Maks. luftmengde | l/min | 175
Temperatur på munnstykkeutgangenA) | °C | 300/500
Nøyaktighet på temperaturmåling |  | ±10 %
Vekt i samsvar med EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B)
Mål (lengde × bredde × høyde) | mm | 183 × 77 × 209
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 … +50
Kompatible batterier |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Anbefalte batterier |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Anbefalte ladere |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Ved 20 °C omgivelsestemperatur

B)

  Avhengig av batteriet

C)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.