# ข้อแนะนำในการทำงาน

หมายเหตุ: อย่านำหัวเป่าลม (1) เข้าใกล้ชิ้นงานมากเกินไป การสะสม‌ของ‌ลมร้อน‌จะ‌ทำให้‌ปืนเป่าลมร้อนมีความร้อนสูง‌เกินไป

## การถอดปลอกป้องกันความร้อน

เมื่อทำงานตรงตำแหน่งที่คับแคบมาก ท่านสามารถถอดปลอกป้องกันความร้อน (2) โดยการหมุนออก

- ระวังหัวเป่าลมที่ร้อน! หากทำงานโดยไม่มีปลอกป้องกันความร้อนจะเพิ่มความเสี่ยงจากการเผาไหม้

หากต้องการถอดหรือติดตั้งปลอกป้องกันความร้อน (2) ให้ปิดปืนเป่าลมร้อนและปล่อยให้เย็นลง