# Sigurnosne napomene

Treba pročitati sve sigurnosne napo‌mene i upute. Propusti do kojih može doći uslijed nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za buduću primjenu.

- Ovo puhalo vrućeg zraka ne smiju koristiti djeca i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatnim iskustvom i znanjem. Ovo puhalo vrućeg zraka smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s nedostatnim iskustvom i znanjem ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost i ako ih uputi u sigurno rukovanje i opasnosti povezane s rukovanjem puhalom vrućeg zraka. U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.

- Djeca moraju biti pod nadzorom prilikom korištenja, čišćenja i održavanja. Na taj način ćete osigurati da se djeca ne igraju s ventilatorom na vrući zrak.

- Pažljivo postupajte s puhalom vrućeg zraka. Puhalo vrućeg zraka proizvodi veliku toplinu koja dovodi do povećane opasnosti od požara i eksplozije.

- Budite posebno pažljivi kada radite u blizini zapaljivih materijala. Struja vrućeg zraka odn. vruća sapnica mogu zapaliti prašinu ili plinove.

- Ne radite s puhalom vrućeg zraka u okolini ugroženoj eksplozijom.

- Ne usmjeravajte struju vrućeg zraka duže vrijeme na jedno te isto mjesto. Lako zapaljivi plinovi mogu nastati npr. pri obradi plastike, boja, lakova ili sličnih materijala.

- Vodite računa da se toplina provodi do pokrivenih zapaljivih materijala i da ih može zapaliti.

- Nakon uporabe puhalo vrućeg zraka sigurno odložite i ostavite ga da se potpuno ohladi na površinama za odlaganje prije nego što ga zapakirate. Vruća sapnica može prouzročiti oštećenja.

- Uključeno puhalo vrućeg zraka ne ostavljajte bez nadzora.

- Puhalo vrućeg zraka koje ne koristite spremite izvan dosega djece. Ne dopustite rad s puhalom vrućeg zraka osobama koje nisu s njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute. Puhala vrućeg zraka su opasna ako s njima rade neiskusne osobe.

- Puhalo vrućeg zraka držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u puhalo vrućeg zraka povećava opasnost od električnog udara.

- Uvijek nosite zaštitne naočale. Zaštitne naočale smanjuju opasnost od ozljeda.

- Izvadite aku-bateriju prije namještanja alata, zamjene pribora ili odlaganja puhala vrućeg zraka. Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje puhala vrućeg zraka.

Dobro provjetrite radno mjesto. Plinovi i pare, koji nastaju pri radu, često su štetni za zdravlje.

- Nosite zaštitne rukavice i ne dodirujte vruću sapnicu. Postoji opasnost od opeklina.

- Ne usmjeravajte struju vrućeg zraka na ljude ili životinje.

- Puhalo vrućeg zraka ne koristite kao sušilo za kosu. Struja zraka koja izlazi znatno je toplija od one kod sušila za kosu.

- Pazite da strana tijela ne dospiju u puhalo vrućeg zraka.

- Razmak sapnice do izratka ravna se prema materijalu koji se obrađuje (metal, plastika itd.) i namjeravanom načinu obrade. Uvijek najprije napravite test u pogledu količine zraka i temperature.

- Ne otvarajte aku-bateriju. Postoji opasnost od kratkog spoja.

- U slučaju oštećenja i nestručne uporabe aku-ba‌terije mogu se pojaviti pare. Aku-baterija može izgorjeti ili eksplodirati. Dovedite svježi zrak i u slučaju potrebe zatražite liječničku pomoć. Pare mogu nadražiti dišne puteve.

- Kod pogrešne primjene ili oštećene aku-baterije iz aku-baterije može isteći tekućina. Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom. Kod slučajnog kontakta ugroženo mjesto treba isprati vodom. Ako bi ova tekućina dospjela u oči, zatražite pomoć liječnika. Istekla tekućina iz aku-baterije može dovesti do nadražaja kože ili opeklina.

- Oštrim predmetima kao što su npr. čavli, odvijači ili djelovanjem vanjske sile aku-baterija se može oštetiti. Može doći do unutrašnjeg kratkog spoja i aku-baterija može izgorjeti, razviti dim, eksplodirati ili se pregrijati.

- Nekorištene aku-baterije držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki spoj između kontakata aku-baterije može imati za posljedicu opekline ili požar.

- Aku-bateriju koristite samo u proizvodima proizvođača. Samo na ovaj način je aku-baterija zaštićena od opasnog preopterećenja.

- Aku-baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Za punjač prikladan za određenu vrstu aku-baterije postoji opasnost od požara ako se koristi s nekom drugom aku-baterijom.

| Zaštitite aku-bateriju od vrućine, npr. također od stalnog sunčevog zračenja, vatre, prljavštine, vode i vlage. Postoji opasnost od eksplozije i kratkog spoja.