# 技术参数

热风枪 | GHG 18V-50
--- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
额定电压 | 伏特= | 18
最大风量 | 升/分钟 | 175
喷嘴出口上的温度A) | 摄氏度 | 300/500
温度测量精度 |  | ±10 %
重量符合EPTA-Procedure 01:2014 | 公斤 | 0.93–2.0B)
尺寸（长 × 宽 × 高） | 毫米 | 183 × 77 × 209
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –20至+50
兼容的充电电池 |  | GBA 18V… ProCORE18V…
推荐的充电电池 |  | GBA 18V… ≥ 4.0 Ah ProCORE18V… ≥ 4.0 Ah
推荐的充电器 |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  在20摄氏度的环境温度下

B)

  视所使用的充电电池而定

C)

  温度< 0 摄氏度时功率受限

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见 www.bosch-professional.com/wac。