# Технически данни

Пистолет за горещ въздух | GHG 18V-50
--- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Номинално напрежение | V= | 18
Макс. количество въздух | l/min | 175
Температура на изхода на дюзатаA) | °C | 300/500
Точност на измерване на температурата |  | ±10 %
Маса съгласно EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B)
Размери (дължина × ширина × височина) | mm | 183 × 77 × 209
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 … +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 … +50
Съвместими акумулаторни батерии |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  при 20 °C температура на околната среда

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

C)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.