# Datos técnicos

Soplador de aire caliente | GHG 18V-50
--- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Tensión nominal | V= | 18
máx. caudal de aire | l/min | 175
Temperatura en la salida de la boquillaA) | °C | 300/500
Exactitud de medición de temperatura |  | ±10 %
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B)
Medidas (longitud × ancho × altura) | mm | 183 × 77 × 209
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y el almacenamiento | °C | –20 … +50
Baterías compatibles |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Baterías recomendadas |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Cargadores recomendados |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  a 20 °C de temperatura ambiente

B)

  depende de la batería utilizada

C)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.