# Τεχνικά στοιχεία

Πιστόλι θερμού αέρα | GHG 18V-50
--- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Ονομαστική τάση | V= | 18
Μέγ. ποσότητα αέρα | l/min | 175
Θερμοκρασία στην έξοδο του ακροφυσίουA) | °C | 300/500
Ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας |  | ±10 %
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B)
Διαστάσεις (μήκος × πλάτος × ύψος) | mm | 183 × 77 × 209
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 … +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 … +50
Συμβατές μπαταρίες |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  στους 20 °C θερμοκρασία περιβάλλοντος

B)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

C)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.