# Data teknis

Heat gun | GHG 18V-50
--- | ---
Nomor barang |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Tegangan nominal | V= | 18
Kuantitas udara maks. | l/min | 175
Suhu pada outlet nozelA) | °C | 300/500
Akurasi pengukuran suhu |  | ±10%
Berat sesuai dengan EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B)
Dimensi (panjang × lebar × tinggi) | mm | 183 × 77 × 209
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 … +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | –20 … +50
Baterai yang kompatibel |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Baterai yang direkomendasikan |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Pada suhu lingkungan 20 °C

B)

  tergantung pada baterai yang digunakan

C)

  daya terbatas pada suhu < 0 °C

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.