# Технические данные

Технический фен | GHG 18V-50
--- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Номинальное напряжение | В= | 18
Макс. расход воздуха | л/мин | 175
Температура на выходе соплаA) | °C | 300/500
Точность измерения температуры |  | ±10 %
Масса согласно EPTA‎‑Procedure 01:2014 | кг | 0,93–2,0B)
Размеры (длина × ширина × высота) | мм | 183 × 77 × 209
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 … +35
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииC) и при хранении | °C | –20 … +50
Совместимые аккумуляторы |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V… ≥ 4,0 А·ч ProCORE18V… ≥ 4,0 А·ч
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  При 20 °C

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

C)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.