# مشخصات فنی

سشوار صنعتی | GHG 18V-50
--- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18
حداکثر میزان هوا | l/min | 175
دمای خروجی نازلA) | ‎°C | 300/500
دقت اندازه گیری دما |  | ‎±‏10‎%‏
وزن مطابق استاندارد EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0‏B)
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | mm | ‎183 × 77 × 209‎
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 … +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 … +50‎
باتری های قابل شارژ سازگار |  | ‎GBA 18V… ProCORE18V…‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | ‎GBA 18V… ≥ 4,0 Ah‎ ‎ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah‎
شارژرهای توصیه شده |  | ‎GAL 18… GAX 18… GAL 36…‎

A)

  دردمای محیط ‎20 °C‎

B)

  بسته به نوع باتری کاربردی

C)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.