# Початок роботи

- Перш ніж міняти приладдя або відкласти термоповітродувку, виймайте акумулятор. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску термоповітродувки.

##

При поставці з заводу металеві поверхні термоповітродувки захищені від корозії спеціальним покриттям. Цей захисний шар випаровується при першому використанні (пуску в експлуатацію) інструмента.

В ході використання можливі зміни кольору сопла (1) термоповітродувки. Це не є пошкодженням, на належну роботу термоповітродувки це жодним чином не впливає.

##

За допомогою регулятора ступеня потужності (3) можна встановлювати потрібний ступінь потужності (доступно два варіанти). При перемиканні короткочасно спалахує світлодіодне робоче підсвічування:

- Ступінь 300 °C
  При виборі цього ступеню можна, наприклад, розморожувати водопроводи або нагрівати термоусадочні трубки. Після увімкнення ця температура досягається менш ніж за 6 с. При повністю зарядженому акумуляторі 8 A·год макс. час роботи з цим ступенем потужності становить 21 хв.
- Ступінь 500 °C
  При виборі цього ступеня можна, наприклад, видаляти лак.

Дані щодо часу нагрівання зазначено на підставі вимірювань за кімнатної температури.

##

Для увімкнення спочатку натисніть вимикач блокування (4), потім вимикач (5). Після увімкнення вимикач блокування (4) можна відпустити; натискати вимикач блокування (4) під час роботи не потрібно.

При увімкненні термоповітродувки загоряється світлодіодне робоче підсвічування (6) для освітлення робочої зони.

##

Для вимкнення відпустіть вимикач (5).

Поставте термоповітродувку на акумулятор (8), щоб вона охолола.

##

Якщо витягти акумулятор (8) з термоповітродувки під час роботи і знову вставити його при натиснутому вимикачі (5), спрацює захист від повторного увімкнення. При цьому світлодіодне робоче підсвічування (6) буде блимати, а термоповітродувка не вмикатиметься.

Відпустіть вимикач (5) і знову увімкніть термоповітродувку, як зазвичай.

##

Якщо під час роботи акумулятор (8) сильно нагрівається, то потужність термоповітродувки знижується. Світлодіодне робоче підсвічування (6) блимає з низькою частотою, поки натиснуто вимикач (5).

Якщо продовжити роботу з термоповітродувкою при зростаючій температурі всередині її акумулятора, то вона автоматично вимкнеться.

##

Термоповітродувка сумісна з усіма доступними акумуляторами Bosch Professional на 18 В.

Однак при роботі термоповітродувки з акумуляторами менше рекомендованої ємності 4 А•год термоповітродувка не досягає повної потужності при виборі ступеня потужності 500 °C (ця температура не досягається і знижується витрата повітря). Для індикації того, що термоповітродувка працює зі зниженою потужністю, при його увімкненні світлодіодне робоче підсвічування (6) багаторазово блимає з низькою частотою.

##

Світлодіодне робоче підсвічування (6) також використовується в якості світлодіодного індикатора стану.

Зворотний зв’язок через світлодіод | Опис події
--- | ---
Короткий спалах | Зміна температури
Багаторазове блимання при увімкненні термоповітродувки | Знижена потужність (використовується акумулятор < 4 А•год)
Блимання з низькою частотою, поки натиснуто вимикач (5) | Захист від повторного пуску
Захист акумулятора від перегріву
Блимання з високою частотою, поки натиснуто вимикач (5) | Внутрішня помилка

При постійній індикації внутрішньої помилки (термоповітродувка не запускається або відключається під час роботи) зверніться в сервісну службу.