# Indicações de trabalho

Nota: Não aproxime demasiado o bocal (1) à peça a trabalhar. O bloqueio do ar resultante pode levar ao sobreaquecimento do soprador térmico.

## Retirar a proteção térmica

Para trabalhar em locais muito estreitos, você pode remover a proteção térmica (2) rodando-a.

- Cuidado com o bocal quente! Ao trabalhar sem proteção térmica existe elevado perigo de queimadura.

Para retirar ou colocar a proteção térmica (2) desligue o soprador térmico e deixe-o esfriar.