# Darbo patarimai

Nuoroda: nepriartinkite tūtos (1) per daug arti prie apdirbamo ruošinio. Susikaupęs karštas oras gali sukelti karšto oro orapūtės perkaitimą.

## Apsauginio nuo karščio gaubto nuėmimas

Norėdami atlikti darbus sunkiai prieinamose vietose, sukdami galite nuimti apsauginį nuo karščio gaubtą (2).

- Saugokitės karšto antgalio! Kai dirbama be ap‌sauginio nuo karščio gaubto, gresia didesnis nudegimo pavojus.

Nuimant arba uždedant apsauginį nuo karščio gaubtą (2), karšto oro orapūtė turi būti išjungta ir atvėsusi.