# Tekniske data

Varmluftspistol | GHG 18V-50
--- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Nominel spænding | V= | 18
Maks. luftmængde | l/min | 175
Temperatur ved dyseudgangenA) | °C | 300/500
Temperatur-målenøjagtighed |  | ±10 %
Vægt iht. EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 0,93-2,0B)
Mål (længde × bredde × højde) | mm | 183 × 77 × 209
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 … +50
Kompatible akkuer |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Anbefalede ladere |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  ved 20 °C omgivelsestemperatur

B)

  afhængigt af den anvendte akku

C)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.