# Navodila za delo

Opomba: pazite, da šobe (1) ne boste preveč približali obdelovancu. Nastajajoči zastoj zraka lahko povzroči pregrevanje fena za vroč zrak.

## Odstranitev toplotne zaščite

Pri delu na posebej ozkih mestih lahko toplotno zaščito (2) snamete tako, da jo zavrtite.

- Previdno, šoba je vroča! Pri delu brez toplotne zaščite obstaja povečana nevarnost opeklin.

Pred odstranjevanjem in ponovnim nameščan‌jem toplotne zaščite (2) izklopite fen za vroč zrak in počakajte, da se ohladi.