# البيانات الفنية

منفاخ الهواء الساخن | GHG 18V-50
--- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
أقصى كمية هواء | لتر/دقيقة | 175
درجة حرارة فتحة المنفثA) | °م | 300/500
دقة قياس درجة الحرارة |  | ‎±‏10 %
الوزن حسب EPTA‑Procedure 01:2014‏ | كجم | ‎0,93−2,0‎‎B)‎
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 183 × 77 × 209‏
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | −20 … +50‏
المراكم المتوافقة |  | GBA 18V… ProCORE18V…‎
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V…‎‏ ≥ 4,0 أمبير ساعة ProCORE18V…‎‏ ≥ 4,0 أمبير ساعة
أجهزة الشحن الموصى بها |  | ‎GAL 18… GAX 18… GAL 36…‎

A)

  عند درجة حرارة محيطة 20 °م

B)

  حسب المركم المُستخدَم

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.