# Technische Daten

Heißluftgebläse | GHG 18V-50
--- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Nennspannung | V= | 18
max. Luftmenge | l/min | 175
Temperatur am DüsenausgangA) | °C | 300/500
Temperatur-Messgenauigkeit |  | ±10 %
Gewicht entsprechend EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 0,93−2,0B)
Maße (Länge × Breite × Höhe) | mm | 183 × 77 × 209
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | −20 … +50
kompatible Akkus |  | GBA 18V… ProCORE18V…
empfohlene Akkus |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  bei 20 °C Umgebungstemperatur

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.