# Műszaki adatok

Hőlégfúvó pisztoly | GHG 18V-50
--- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Névleges feszültség | V= | 18
Max. levegőmennyiség | l/perc | 175
Hőmérséklet a fúvóka kimeneténA) | °C | 300/500
Hőmérséklet mérési pontosság |  | ±10 %
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljárás) szerint | kg | 0,93–2,0B)
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) | mm | 183 × 77 × 209
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 … +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20 … +50
Kompatibilis akkumulátorok |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  20 °C környezeti hőmérséklet mellett

B)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

C)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.