# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

- ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือเก็บปืนเป่าลมร้อนเข้าที่ มาตรการ‌เพื่อ‌ความปลอดภัย‌นี้‌ช่วย‌ป้องกัน‌การติด‌ปืนเป่าลมร้อน‌โดย‌ไม่‌ตั้งใจ

##

พื้นผิวโลหะได้รับการเคลือบผิวมาจากโรงงานเพื่อป้องกันการกัดกร่อน ชั้นป้องกันนี้จะระเหยเป็นไอเมื่อใช้งานครั้งแรก

ปืนเป่าลมร้อนอาจมีการเปลี่ยนสีบนหัวฉีด (1) อันเป็นผลมาจากกระบวนการผลิต ซึ่งไม่ใช่ความเสียหาย แต่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานของเครื่องเป่าลมร้อนไม่บกพร่อง

##

คุณสามารถตั้งค่าระดับกำลัง (3) โดยเลือกระดับกำลังได้ 2 ระดับ เมื่อสลับการทำงาน ไฟ LED ส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงานจะกะพริบชั่วครู่:

- ระดับ 300 °C
  ระดับนี้ช่วยให้คุณสามารถละลายท่อน้ำหรือหดท่อด้วยความร้อนได้ เป็นต้น หลังจากเปิดเครื่อง อุณหภูมิจะถึงระดับที่กำหนดภายในเวลาไม่ถึง 6 วินาที โดยเครื่องสามารถทำงานได้ถึง 21 นาทีด้วยแบตเตอรี่ขนาด 8 Ah ที่ชาร์จเต็มแล้ว
- ระดับ 500 °C
  ระดับนี้ช่วยให้คุณสามารถลอกสีเคลือบได้ เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการทำความร้อนจะอ้างอิงจากการวัดที่อุณหภูมิห้อง

##

เปิดสวิตช์ ให้กดสวิตช์ปลด (4) ก่อน แล้วจากนั้นให้กดสวิตช์เปิด/ปิด (5) หลังจากสตาร์ทแล้ว คุณสามารถปล่อยสวิตช์ปลดล็อค (4) ได้ ไม่จำเป็นต้องกดสวิตช์ปลดล็อค (4) ในระหว่างการทำงาน

เมื่อสตาร์ทปืนเป่าลมร้อน ไฟทำงาน LED (6) จะเปิดและส่องสว่างพื้นที่ทำงาน

##

ปิดสวิทช์ โดยปล่อยสวิทช์เปิด/ปิด (5)

วางปืนเป่าลมร้อนบนแบตเตอรี่แพ็ค (8) เพื่อปล่อยให้เย็นลง

##

หากแบตเตอรี่แพ็ค (8) ออกจากปืนเป่าลมร้อนในระหว่างการทำงาน และใส่กลับเข้าไปใหม่ในขณะที่กดสวิตช์เปิด/ปิด (5) ค้างไว้ การป้องกันการเริ่มต้นใหม่จะถูกเปิดใช้งาน ไฟทำงาน LED (6) กะพริบและปืนเป่าลมร้อนจะไม่สตาร์ท

ปล่อยสวิตช์เปิด/ปิด (5) และเปิดปืนเป่าลมร้อนไฟฟ้าอีกครั้งเพื่อทำงานต่อเป็นปกติ

##

หากแบตเตอรี่แพ็ค (8) ร้อนเกินไประหว่างการทำงาน ประสิทธิภาพในการทำงานจะลดลง ไฟทำงาน LED (6) กะพริบช้าๆ ตราบเท่าที่กดสวิตช์เปิด/ปิด (5) ค้างไว้

หากใช้งานปืนเป่าลมร้อนต่อ และอุณหภูมิในภายนอกแบตเตอรี่แพ็คยังคงเพิ่มขึ้นปืนเป่าลมร้อนจะปิดสวิตช์เอง

##

ปืนเป่าลมร้อนใช้งานได้กับแบตเตอรี่แพ็ค Bosch Professional 18 V ทั้งหมด

เมื่อใช้งานปืนเป่าลมร้อนด้วยแบตเตอรี่แพ็คที่มีกำลังน้อยกว่า 4 Ah ซึ่งแนะนำให้ใช้ ปืนเป่าลมร้อนจะไม่ทำงานโดยมีประสิทธิภาพเต็มที่ระดับ 500 °C (อุณหภูมิไม่ถึงและปริมาตรอากาศลดลง) สังเกตได้ว่าปืนเป่าลมร้อน ทำงานโดยมีประสิทธิภาพลดลง ไฟทำงาน LED ไฟทำงาน LED (6) จะกะพริบหลายครั้งเป็นจังหวะช้าๆ เมื่อเปิดเครื่อง

##

ไฟทำงาน LED (6) เป็นจอแสดงผล LED แสดงสถานะด้วยเช่นกัน

การตอบสนองด้วยไฟ LED | คำอธิบายการดำเนินการ
--- | ---
กะพริบชั่วครู่ | อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
กะพริบหลายครั้งเมื่อสตาร์ทปืนเป่าลมร้อน | ประสิทธิภาพลดลง (เมื่อใช้แบตเตอรี่แพ็ค < 4 Ah)
กะพริบเป็นจังหวะช้าๆ เมื่อกดสวิตช์เปิด/ปิด (5) ค้างไว้ | การป้องกันการรีสตาร์ท
ระบบป้องกันความร้อนสูง‌เกินสำหรับแบตเตอรี่แพ็ค
กะพริบเป็นจังหวะเร็ว เมื่อกดสวิตช์เปิด/ปิด (5) ค้างไว้ | ข้อผิดพลาดภายใน

หากมีข้อผิดพลาดภายในปรากฏขึ้นอย่างถาวรในปืนเป่าลมร้อน (ปืนเป่าลมร้อนพยายามไม่สตาร์ทหรือปิดหากมีการใช้งานอยู่) โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า