# Техникалық мәліметтер

Ыстық ауа пистолеті | GHG 18V-50
--- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Номиналды кернеу | В= | 18
Макс. ауа мөлшері | л/мин | 175
Саптама шығысындағы температураA) | °C | 300/500
Температураны өлшеу дәлдігі |  | ±10%
Салмағы EPTA‑Procedure 01:2014 құжатына сай | кг | 0,93–2,0B)
Өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі) | мм | 183 × 77 × 209
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 … +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 … +50
Үйлесімді аккумуляторлар |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V… ≥ 4,0 А-сағ ProCORE18V… ≥ 4,0 А-сағ
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  20°C қоршаған орта температурасында

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

C)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.