# 投入使用

- 更换附件或贮存热风枪前，要移除充电电池。这种防护性措施将减少热风枪意外起动的危险。

##

出厂时金属表面涂有一层防腐保护层。首次使用时该保护层会蒸发掉。

热风枪的喷嘴(1)可能在生产过程中褪色。此处不涉及损坏，不会影响热风枪的功能。

##

您可以通过功率等级设置(3)在2种不同的功率等级中进行选择。切换等级时LED工作灯会短暂闪烁：

- 300摄氏度等级
  您可以利用该等级解冻水管或处理热缩管。接通后不到6秒即可达到该温度。在8安培小时充电电池满电量的情况下，运行时间可达21分钟。
- 500摄氏度等级
  您可以利用该等级清除油漆。

有关加热时长的数据对应于室温下的测量值。

##

如要接通，请先按压解锁开关(4)，接着按压起停开关(5)。启动后可以松开解锁开关(4)，在运行期间不必继续按压解锁开关(4)。

热风枪启动时，LED工作灯(6)会自动接通并照亮工作区域。

##

关闭时请松开起停开关(5)。

请将热风枪放到充电电池(8)上，以令其冷却。

##

如果在运行过程中从热风枪中取出充电电池(8)，然后在继续按压起停开关(5)时再次装入，则重启保护激活。LED工作灯(6)闪烁，热风枪不启动。

松开起停开关(5)，之后照常接通热风枪。

##

如果充电电池(8)在运行过程中变得过热，则会降低功率。只要按压起停开关(5)，则LED工作灯(6)就缓慢闪烁。

如果继续运行热风枪且充电电池中的温度继续升高，则热风枪会自行关闭。

##

热风枪与所有可购得的充电电池18 V Bosch Professional兼容。

如果用小于所推荐的4安培小时的充电电池运行热风枪，则热风枪达不到500摄氏度等级下的全功率状态（达不到温度，风量降低）。为了显示热风枪是以降低的功率在工作，LED工作灯(6)在接通时会以缓慢的节拍多次闪烁。

##

LED工作灯(6)也可用作LED状态指示灯。

关于LED的反馈信息 | 事件说明
--- | ---
短暂闪烁 | 温度变化
启动热风枪时多次闪烁 | 功率降低（使用小于4安培小时的充电电池）
只要按压起停开关(5)，就以缓慢的节拍闪烁 | 重启保护
充电电池的过热保护
只要按压起停开关(5)，就以快节拍闪烁 | 内部故障

如果热风枪内持续显示内部故障（热风枪不启动或在运行中关闭），请联系客户服务部门。