# بدء التشغيل

- قم بخلع المركم قبل تغيير أجزاء الملحقات أو وضع منفاخ الهواء الساخن جانبًا. يمنع هذا الإجراء الاحترازي بدء تشغيل منفاخ الهواء الساخن بشكل غير مقصود.

##

تم تزويد الأسطح المعدنية من قبل المصنع بطبقة طلاء لحمايتها من التآكل. حيث تتبخر تلك الطبقة عند التشغيل للمرة الأولى.

نتيجة لعملية التصنيع قد يكون لون الفوهة (1) الخاصة بمنفاخ الهواء الساخن متغير بعض الشيء. لكن هذا لا يشير إلى وجود أضرار أو عطل في وظيفة منفاخ الهواء الساخن.

##

عن طريق وضع ضبط الدرجات (3) يمكنك الاختيار بين درجتين مختلفتين. عند التحويل بين الوضعين يومض ضوء العمل LED لوهلة قصيرة:

- الدرجة 300 °م
  باستخدام هذه الدرجة يمكنك إزالة التجمد عن مواسير المياه ومعالجة الخراطيم الانكماشية. بعد التشغيل يتم الوصول إلى درجة الحرارة هذه في أقل من 6 ثوان. عند شحن المركم 8 أمبير ساعة بشكل تام تبلغ فترة التشغيل حوالي 21 دقيقة.
- الدرجة 500 °م
  باستخدام هذه الدرجة يمكنك إزالة الطلاء.

البيانات المتعلقة بزمن التسخين منسوبة إلى قياسات في درجة حرارة الغرفة.

##

لغرض التشغيل اضغط أولا على مفتاح فك الإقفال (4) ثم على مفتاح التشغيل والإطفاء (5). بعد التشغيل يمكنك ترك مفتاح فك الإقفال (4) يجب ألا يستمر الضغط على مفتاح فك الإقفال (4) أثناء التشغيل.

عند تشغيل منفاخ الهواء الساخن يتم تشغيل ضوء العمل LED‏ (6) لإضاءة نطاق العمل.

##

لغرض الإطفاء اترك مفتاح التشغيل والإطفاء (5).

ضع منفاخ الهواء الساخن على المركم (8) حتى يبرد.

##

إذا تم خلع المركم (8) من منفاخ الهواء الساخن أثناء التشغيل، وتم تركيبه مرة أخرى بينما مفتاح التشغيل والإطفاء (5) مضغوطًا يتم تفعيل واقية إعادة التشغيل. يومض ضوء العمل LED‏ (6) ولا يتم تشغيل منفاخ الهواء الساخن.

اترك مفتاح التشغيل والإطفاء (5) ثم قم بتشغيل منفاخ الهواء الساخن كالمعتاد.

##

إذا تعرض المركم (8) للسخونة المفرطة أثناء التشغيل يتم تقليل الدرجة. يومض ضوء العمل LED‏ (6) ببطء طالما ظل مفتاح التشغيل والإطفاء (5) مضغوطًا.

في حالة الاستمرار في تشغيل منفاخ الهواء الساخن واستمرار تصاعد درجة حرارة المركم يتم فصل مروحة الهواء الساخن تلقائيًا.

##

منفاخ الهواء الساخن متوافق مع جميع المراكم 18 فلط Bosch Professional المتداولة.

في حالة تشغيل منفاخ الهواء الساخن باستخدام مراكم أصغر من المراكم 4 أمبير ساعة الموصى بها لا يصل منفاخ الهواء الساخن إلى الكفاءة الكاملة في الدرجة 500 °م (لا يتم الوصول إلى درجة الحرارة ويتم تخفيض كمية الهواء). لبيان أن منفاخ الهواء الساخن يعمل بقدرة مخفضة يومض ضوء العمل LED‏ (6) عند التشغيل بإيقاع بطيء عدة مرات.

##

يُستخدم ضوء العمل LED‏ (6) كمبين حالة LED.

الاستجابة عن طريق ضوء LED | وصف الحدث
--- | ---
وميض قصير | تغيير درجة الحرارة
الوميض المتعدد عند تشغيل منفاخ الهواء الساخن | قدرة مخفضة (استخدام المركم < 4 أمبير ساعة)
الوميض بإيقاع بطيء طالما ظل مفتاح التشغيل والإطفاء (5) مضغوطًا | واقية إعادة التشغيل
واقية فرط سخونة المركم
الوميض بإيقاع سريع طالما ظل مفتاح الإطفاء (5) مضغوطًا | خطأ داخلي

في حالة الإشارة إلى خطأ داخلي في منفاخ الهواء الساخن بشكل مستمر (منفاخ الهواء الساخن لا يعمل أو توقف أثناء التشغيل)، يرجى التوجه إلى خدمة العملاء.