# 操作範例（請參考圖 A–C）

插圖頁上有操作範例的插圖。

請配合加工材質（金屬、塑膠等）及預計進行的加工方式，調整吹嘴至工件之間的距離。

需實際操作才能試出各種應用的理想溫度。

請您一律先測試一下風量和溫度。一開始請您先使用低檔速的熱風並拉開距離。然後再視需求調整距離和熱風檔速。

如果您不確定加工材質或該材質對熱風會有什麼樣的反應，那麼，請您在隱蔽處測試效果。

在所有作業範例中，您都可以在不使用配件的狀態下進行作業。但是如果安裝了本公司推薦的配件，不僅能夠減輕工作負擔，更能夠提高工作品質。

此款熱風機適用所有可以在 Bosch 作為配件取得的吹嘴。

- 更換出風口時，請務必小心！切勿碰觸高溫出膠口。讓熱風機冷卻，更換時請戴上防護手套。您可能被高溫的出風口燙傷。

##

套上反射吹嘴 (9)。使用收縮軟管 (10) 時，請配合工件選擇適當的直徑。請對收縮軟管均勻加熱，直到它緊緊貼合工件。

##

套上扁吹嘴 (11)。用熱風稍微吹一下烤漆，使它軟化，接著再用乾淨刮刀將它刮除。如果加熱過久，可能會燒焦油漆，反而使刮漆作業變得更加困難。

許多黏合膠劑會在加熱後變軟。您可在黏膠加熱的狀態下拆開接合處或清除多餘黏膠。

##

- 進行加熱之前，請先確認目標是否真的是水管。瓦斯管與水管外觀相似不容易分辨，千萬不可以加熱瓦斯管。

套上彎頭吹嘴 (12)。加熱內部結凍的部位時，請優先從排水口往入水口的方向加熱。

加熱塑膠管，以及兩個管子的接合處時要特別小心，以免造成損壞。