# Colocando em funcionamento

- Remova a bateria antes de trocar acessórios ou arrumar o soprador térmico. Esta medida de segurança evita o arranque involuntário do soprador térmico.

##

As superfícies metálicas são protegidas de fábrica contra corrosão com um revestimento. Este revestimento protetor evapora durante a primeira colocação em funcionamento.

O soprador térmico pode apresentar descolorações no bocal (1) devido ao processo de fabricação. Neste caso não se trata de danos, o funcionamento do soprador térmico não é afetado.

##

Com o ajuste do nível de potência (3) pode selecionar entre 2 níveis de potência diferentes. Ao comutar, a luz de trabalho LED pisca por breves instantes:

- Nível de 300 °C
  Com este nível pode, p. ex., descongelar tubos de água ou processar tubos de encolhimento. Após a ligação, esta temperatura é alcançada em menos de 6 s. Com uma bateria de 8 Ah totalmente carregada, a autonomia de funcionamento é de até 21 min.
- Nível de 500 °C
  Com este nível pode, p. ex., remover vernizes.

As indicações relativas à duração de aquecimento dizem respeito a medições à temperatura ambiente.

##

Para ligar pressione primeiro a trava de desbloqueio (4) e depois o interruptor de ligar/desligar (5). Após a ligar é possivel soltar a trava de desbloqueio (4), a trava de desbloqueio (4) não tem de continuar a ser pressionada durante o funcionamento.

Quando o soprador térmico inicia, a luz de trabalho LED (6) liga-se e ilumina a área de trabalho.

##

Para desligar solte o interruptor de ligar/desligar (5).

Desconecte o soprador térmico na bateria (8), para o deixar esfriar.

##

Se a bateria (8) for retirada do soprador térmico durante o funcionamento e novamente inserida com o interruptor de ligar/desligar (5) pressionado, a proteção contra rearranque involuntário é ativada. A luz de trabalho LED (6) pisca e o soprador térmico não arranca.

Solte o interruptor de ligar/desligar (5) e ligue a seguir o soprador térmico da forma habitual.

##

Se a bateria (8) ficar demasiado quente durante o funcionamento, a potência é reduzida. A luz de trabalho LED (6) pisca lentamente enquanto o interruptor de ligar/desligar (5) for pressionado.

Se o soprador térmico continuar a ser operado e a temperatura da bateria continuar a subir, o soprador térmico se desliga automaticamente.

##

O soprador térmico é compatível com todas as baterias disponíveis de 18 V Bosch Professional.

Se o soprador térmico for operado com baterias menores do que as de 4 Ah recomendadas, o soprador térmico não alcança a sua capacidade plena no nível de 500 °C (a temperatura não é alcançada e o volume de ar é reduzido). Para indicar que o soprador térmico está operando com a potência reduzida, a luz de trabalho LED (6) pisca lentamente várias vezes ao ligar.

##

A luz de trabalho LED (6) também é utilizada como indicação LED de estado.

Resposta através de LED | Descrição do evento
--- | ---
Brevemente intermitente | Alteração da temperatura
Intermitência repetida ao ligar o soprador térmico | Potência reduzida (utilização de bateria < 4 Ah)
Intermitência lenta enquanto o interruptor de ligar/desligar (5) é pressionado | Proteção contra rearranque involuntário
Proteção contra sobreaquecimento para a bateria
Intermitência rápida enquanto o interruptor de ligar/desligar (5) é pressionado | Erro interno

Se for indicado um erro interno no soprador térmico de forma permanente (o soprador térmico não liga ou se desliga depois de estar em funcionamento), contate o Serviço de Assistência Técnica.