# Petunjuk pengoperasian

Catatan: Jangan meletakkan nozel (1) terlalu dekat dengan benda kerja. Aliran udara yang tidak lancar dapat menyebabkan heat gun menjadi terlalu panas.

## Melepaskan insulasi panas

Untuk pengerjaan di tempat yang sangat sempit, insulasi panas (2) dapat dilepas dengan cara diputar.

- Hati-hati terhadap nozel yang panas! Terdapat risiko luka bakar yang tinggi saat bekerja tanpa menggunakan insulasi panas.

Untuk melepaskan atau memasang insulasi panas (2), matikan heat gun dan biarkan menjadi dingin.