# 技術性數據

熱風槍 | GHG 18V-50
--- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
額定電壓 | V= | 18
最大風量 | l/min | 175
吹嘴出風口溫度A) | °C | 300/500
溫度測量準確度 |  | ±10 %
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0.93–2.0B)
尺寸（長 × 寬 × 高） | mm | 183 × 77 × 209
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 … +50
相容的充電電池 |  | GBA 18V… ProCORE18V…
建議使用的充電電池 |  | GBA 18V… ≥ 4.0 Ah ProCORE18V… ≥ 4.0 Ah
建議使用的充電器 |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  在 20 °C 環境下

B)

  視所使用的充電蓄電池而定

C)

  溫度 < 0 °C 時，性能受限

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。