# Caractéristiques techniques

Décapeur thermique | GHG 18V-50
--- | ---
Référence |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Tension nominale | V= | 18
Débit d’air maxi | l/min | 175
Température à l’extrémité de la buseA) | °C | 300/500
Précision de mesure de la température |  | ±10 %
Poids suivant ‌EPTA‎‑Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B)
Dimensions (longueur × largeur × hauteur) | mm | 183 × 77 × 209
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 … +50
Accus compatibles |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Accus recommandés |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Chargeurs recommandés |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  à une température ambiante de 20 °C

B)

  Dépend de l’accu utilisé

C)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.