# Технички податоци

Дувалка за топол воздух | GHG 18V-50
--- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Номинален напон | V= | 18
Макс. количина на воздух | l/min | 175
Температура на излезот на млазницатаA) | °C | 300/500
Точност на мерењето на температурата |  | ±10 %
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B)
Димензии (должина × ширина × висина) | mm | 183 × 77 × 209
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35
Дозволена околна температура при полнењеC) и при складирање | °C | –20 … +50
Компатибилни акумулаторски батерии |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Препорачани полначи |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  при околна температура од 20 °C

B)

  во зависност од употребената батерија

C)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.