# Cara penggunaan

- Keluarkan baterai sebelum mengganti komponen aksesori atau menyimpan heat gun. Tindakan keselamatan kerja ini mencegah heat gun hidup tanpa sengaja.

##

Permukaan logam dilindungi dengan lapisan antikorosi dari pabrikan. Lapisan pelindung ini akan menguap pada pengoperasian pertama.

Heat gun dapat mengalami perubahan warna pada bagian nozel (1) yang disebabkan oleh proses produksi. Hal ini bukanlah kerusakan dan fungsi heat gun tidak akan terganggu.

##

Terdapat 2 level daya berbeda yang dapat dipilih melalui pengaturan level daya (3). Saat beralih antarlevel, lampu kerja LED akan berkedip singkat pada:

- Level 300 °C
  Lapisan es pada pipa air dapat dicairkan atau slang heat-shrink dapat diproses pada level ini. Suhu tersebut akan dicapai kurang dari 6 detik setelah perkakas dihidupkan. Masa pengoperasian baterai berkisar hingga 21 menit pada baterai 8 Ah yang terisi penuh.
- Level 500 °C
  Pernis dapat dikelupas pada level ini.

Informasi mengenai waktu pemanasan mengacu pada pengukuran pada suhu ruang.

##

Untuk menghidupkan, tekan switch rilis (4) terlebih dahulu lalu tekan tombol on/off (5). Setelah mulai beroperasi, switch rilis (4) dapat dilepas dan switch rilis (4) tidak boleh ditekan lagi selama pengoperasian.

Saat heat gun mulai beroperasi, lampu kerja LED (6) akan menyala dan menerangi area kerja.

##

Untuk mematikan, lepaskan tombol on/off (5).

Letakkan heat gun dengan posisi baterai (8) di bawah agar heat gun menjadi dingin.

##

Jika baterai (8) dikeluarkan dari heat gun pada saat pengoperasian sedang berjalan dan dipasang kembali pada saat tombol on/off (5) masih ditekan, perlindungan terhadap start ulang akan aktif. Lampu kerja LED (6) berkedip dan heat gun tidak beroperasi.

Lepaskan tombol on/off (5) dan kemudian hidupkan heat gun seperti biasanya.

##

Jika selama pengoperasian baterai (8) menjadi terlalu panas, daya akan berkurang. Lampu kerja LED (6) akan berkedip lambat selama tombol on/off (5) ditekan.

Apabila heat gun tetap dioperasikan dan suhu pada baterai terus meningkat, heat gun akan mati secara otomatis.

##

Heat gun kompatibel dengan semua baterai 18 V Bosch Professional yang tersedia.

Namun, jika heat gun beroperasi dengan kapasitas baterai lebih kecil dari baterai 4 Ah yang direkomendasikan, heat gun tidak akan mencapai kapasitas daya penuh pada level 500 °C (suhu tidak tercapai dan kuantitas udara berkurang). Lampu kerja LED (6) akan berkedip lambat beberapa kali saat heat gun dihidupkan untuk menunjukkan bahwa heat gun beroperasi hanya dengan daya yang rendah.

##

Lampu kerja LED (6) juga digunakan sebagai indikator status LED.

Umpan balik melalui LED | Keterangan
--- | ---
Berkedip singkat | Perubahan suhu
Berkedip beberapa kali saat heat gun mulai beroperasi | Penurunan daya (penggunaan baterai < 4 Ah)
Berkedip lambat selama tombol on/off (5) ditekan | Perlindungan terhadap start ulang
Perlindungan overheat pada baterai
Berkedip cepat selama tombol on/off (5) ditekan | Gangguan internal

Jika gangguan internal pada heat gun terus muncul (heat gun tidak beroperasi atau mati ketika sedang digunakan), silakan hubungi layanan pelanggan.