# Dati tecnici

Termosoffiatore | GHG 18V-50
--- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Tensione nominale | V= | 18
Portata d’aria max. | l/min | 175
Temperatura all’uscita bocchettaA) | °C | 300/500
Precisione di misurazione temperatura |  | ±10%
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B)
Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza) | mm | 183 × 77 × 209
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 … +50
Batterie compatibili |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Batterie consigliate |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  A 20 °C di temperatura ambiente

B)

  in funzione della batteria utilizzata

C)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.