# Instrucţiuni de lucru

Observaţie: Nu apropia prea tare duza (1) de piesa de prelucrat care trebuie prelucrată. Acumularea de aer fierbinte rezultată poate provoca supraîncălzirea suflantei cu aer cald.

## Demontarea izolaţiei termice

Pentru lucrul în locuri foarte înguste, puteţi demonta prin rotire izolaţia termică (2).

- Atenţie la duza fierbinte! În cazul lucrului fără izolaţia termică există pericolul de arsuri.

Pentru demontarea, respectiv montarea izolaţiei termice (2), deconectează suflanta cu aer cald şi las-o să se răcească.