# Uporaba

- Pred zamenjavo delov pribora fena za vroč zrak ali odlaganjem odstranite akumulatorsko baterijo. S tem previdnostnim ukrepom boste preprečili nenameren zagon fena za vroč zrak.

##

Kovinske površine so s premazom tovarniško zaščitene pred korozijo. Med prvo uporabo ta zaščitna plast izpari.

S postopkom izdelave lahko pride do obarvanj na šobi (1) fena za vroč zrak. Pri tem ne gre za poškodbe in to ne vpliva na delovanje fena za vroč za zrak.

##

S stikalom za nastavitev temperature (3) lahko izbirate med 2 različnima stopnjama temperature. Ob preklopu na kratko utripne delovna lučka LED:

- Stopnja 300 °C
  S to stopnjo lahko npr. odtalite vodne cevi ali obdelujete krčljive cevi. Po vklopu se ta temperatura doseže prej kot v 6 s. S povsem napolnjeno akumulatorsko baterijo 8 Ah znaša čas delovanja do 21 min.
- Stopnja 500 °C
  S to stopnjo lahko npr. odstranite lak.

Navedbe glede dolžine segrevanja se navezujejo na meritve pri sobni temperaturi.

##

Za vklop pritisnite najprej stikalo za deblokiranje (4) in nato stikalo za vklop/izklop (5). Po zagonu lahko stikalo za deblokiranje (4) izpustite, med delovanjem stikala za deblokiranje (4) ni treba držati.

Ob zagonu fena za vroč zrak se vklopi delovna lučka LED (6), ki osvetli delovno območje.

##

Za izklop spustite stikalo za vklop/izklop (5).

Nastavite fen za vroč zrak na akumulatorsko baterijo (8), da se ohladi.

##

Če akumulatorsko baterijo (8) med delovanjem odstranite s fena za vroč zrak in ga ob pritisnjenem stikalu za vklop/izklop (5) še naprej uporabljate, se vklopi zaščita pred ponovnim zagonom. Delovna delovna lučka LED (6) utripa in fen za vroč zrak se ne zažene.

Izpustite stikalo za vklop/izklop (5), fen za vroč zrak nato znova vklopite, kot ste navajeni.

##

Če se akumulatorska baterija (8) med delovanjem preveč segreje, se moč zniža. Delovna lučka LED (6) utripa počasi, dokler pritiskate stikalo za vklop/izklop (5).

Če fen za vroč zrak še naprej uporabljate in temperatura v akumulatorski bateriji narašča, se fen za vroč zrak samodejno ugasne.

##

Fen za vroč zrak je združljiv z vsemi razpoložljivimi akumulatorskimi baterijami 18 V Bosch Professional.

Med delovanjem fena za vroč zrak z akumulatorsko baterijo, z zmogljivostjo pod priporočenih 4 Ah, fen za vroč zrak ne doseže polne zmogljivosti pri stopnji temperature 500 °C (temperatura se ne doseže in količina zraka se zniža). Za prikaz, da fen za vroč zrak deluje zgolj z znižano zmogljivostjo, utripa delovna lučka LED (6) ob vklopu večkrat v počasnem ritmu.

##

Delovna lučka LED (6) se uporablja tudi kot LED za prikaz stanja.

Povratna informacija prek LED-diode | Opis dogodka
--- | ---
kratko utripanje | Sprememba temperature
večkratno utripanje ob zagonu fena za vroč zrak | zmanjšana zmogljivost (uporaba akumulatorske baterije < 4 Ah)
Utripanje v počasnem ritmu, dokler držite stikalo za vklop/izklop (5) pritisnjeno | Zaščita pred ponovnim zagonom
Zaščita pred pregrevanjem za akumulatorsko baterijo
Utripanje v hitrem ritmu, dokler držite stikalo za vklop/izklop (5) pritisnjeno | Notranja napaka

Če se trajno prikazuje interna napaka v fenu za vroč zrak (fen za vroč zrak se ne zažene ali pa se izklopi, če že deluje), obrnite se na servisno službo.