# Första användningen

- Ta ut batteriet innan du byter tillbehör eller lägger undan varmluftspistolen. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av varmluftspistolen.

##

Metallytorna har från fabriken försetts med en beläggning som skyddar mot rost. Denna skyddsbeläggning förångas vid första användningen.

På grund av tillverkningen kan varmluftspistolen ha missfärgningar på munstycket (1). Detta är inte skador som påverkar varmluftspistolens funktion.

##

Med effektreglaget (3) kan du välja mellan 2 olika effektnivåer. Vid omkoppling blinkar LED-arbetsbelysningen kort:

- Nivå 300 °C
  Med denna nivå kan du t.ex. tina upp vattenrör eller bearbeta krympslangar. Efter påslagning uppnås denna temperatur på mindre än 6 s. Med ett fulladdat 8 Ah-batteri är drifttiden upp till 21 min.
- Nivå 500 °C
  På denna nivå kan du t.ex. ta bort lack.

Uppgifterna om uppvärmningstid är baserade på mätningar i rumstemperatur.

##

För att slå på varmluftspistolen trycker du först på upplåsningsknappen (4) och därefter på på-/av-strömbrytaren (5). Efter start kan du släppa upplåsningsknappen (4), upplåsningsknappen (4) behöver inte tryckas in under användning.

Vid start av varmluftspistolen tänds LED-arbetsbelysningen (6) och belyser arbetsområdet.

##

För att stänga av släpper du på-/av-strömbrytaren (5).

Ställ varmluftspistolen på batteriet (8) för att svalna.

##

Om batteriet (8) tas av från varmluftspistolen och sätts i igen medan på-/av-strömbrytaren (5) är intryckt aktiveras omstartsskyddet. LED-arbetsbelysningen (6) blinkar och varmluftspistolen startar inte.

Släpp på-/av-strömbrytaren (5) och starta därefter varmluftspistolen som vanligt.

##

Om batteriet (8) blir för varmt under användning reduceras effekten. LED-arbetsbelysningen (6) blinkar långsamt så länge på-/av-strömbrytaren (5) hålls intryckt.

När varmluftspistolen används igen och temperaturen i batteriet stiger stängs varmluftspistolen av automatiskt.

##

Varmluftspistolen är kompatibel med alla 18 V-batterier från Bosch Professional.

Vid användning av varmluftspistolen med batterier som är mindre än rekommenderade 4 Ah uppnår varmluftspistolen dock inte full effekt på nivån 500 °C (temperaturen uppnås inte och luftmängden reduceras). För att visa att varmluftspistolen endast arbetar med reducerad effekt blinkar LED-arbetsbelysningen (6) flera gånger i långsam takt vid start.

##

LED-arbetsbelysningen (6) används också som status-LED-indikering.

Feedback via LED | Händelsebeskrivning
--- | ---
Kort blinkning | Temperaturändring
Flera blinkningar vid start av varmluftspistolen | Reducerad effekt (användning av batteri < 4 Ah)
Blinkar i långsam takt så länge på-/av-strömbrytaren (5) hålls intryckt | Skydd mot oavsiktlig återstart
Överhettningsskydd för batteriet
Blinkar i snabb takt så länge på-/av-strömbrytaren (5) hålls intryckt | Internt fel

Om ett internt fel visas permanent i varmluftspistolen (varmluftspistolen startar inte eller stängs av om den redan är igång), kontakta kundtjänst.