# Utilizarea conform destinaţiei

Suflanta cu aer cald este destinată deformării şi sudării materialului plastic, îndepărtării straturi‌lor de vopsea, precum şi încălzirii furtunurilor contractile. Aceasta este adecvată, de asemenea, pentru desprinderea adezivilor şi pentru dezgheţarea conductelor de apă.

Suflanta cu aer cald este destinată numai utilizării manuale, sub supraveghere.

- Nu utiliza suflanta cu aer cald în zone cu pericol de explozie, în apropierea materialelor sau pulberilor inflamabile.