# Inbetriebnahme

- Entfernen Sie den Akku, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder das Heißluftgebläse weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Heißluftgebläses.

##

Ab Werk sind die Metalloberflächen mit einer Beschichtung vor Korrosion geschützt. Diese Schutzschicht verdampft bei der ersten Inbetriebnahme.

Durch den Fertigungsprozess kann das Heißluftgebläse Verfärbungen an der Düse (1) aufweisen. Hierbei handelt es sich nicht um Beschädigungen, die Funktion des Heißluftgebläses wird nicht beeinträchtigt.

##

Mit der Leistungsstufeneinstellung (3) können Sie zwischen 2 verschiedenen Leistungsstufen wählen. Beim Umschalten blinkt das LED-Arbeitslicht kurz auf:

- Stufe 300 °C
  Mit dieser Stufe können Sie z.B. Wasserrohre auftauen oder Schrumpfschläuche bearbeiten. Nach dem Einschalten wird diese Temperatur in weniger als 6 s erreicht. Mit einem vollgeladenen 8‑Ah-Akku beträgt die Laufzeit bis zu 21 min.
- Stufe 500 °C
  Mit dieser Stufe können Sie z.B. Lacke entfernen.

Die Angaben zur Aufheizdauer beziehen sich auf Messungen bei Raumtemperatur.

##

Zum Einschalten drücken Sie zuerst den Entriegelungsschalter (4) und anschließend den Ein-/Ausschalter (5). Nach dem Start können Sie den Entriegelungsschalter (4) loslassen, der Entriegelungsschalter (4) muss während des Betriebs nicht weiter gedrückt werden.

Beim Starten des Heißluftgebläses schaltet sich das LED-Arbeitslicht (6) ein und leuchtet den Arbeitsbereich aus.

##

Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-/Ausschalter (5) los.

Stellen Sie das Heißluftgebläse auf dem Akku (8) ab, um es abkühlen zu lassen.

##

Wird der Akku (8) im laufenden Betrieb vom Heißluftgebläse abgenommen und bei weiterhin gedrücktem Ein-/Ausschalter (5) wieder eingesetzt, wird der Wiederanlaufschutz aktiviert. Das LED-Arbeitslicht (6) blinkt und das Heißluftgebläse startet nicht.

Lassen Sie den Ein-/Ausschalter (5) los und schalten Sie das Heißluftgebläse danach wie gewohnt ein.

##

Wird der Akku (8) im laufenden Betrieb zu heiß, wird die Leistung reduziert. Das LED-Arbeitslicht (6) blinkt langsam, solange der Ein-/Ausschalter (5) gedrückt wird.

Wenn das Heißluftgebläse weiter betrieben wird und die Temperatur im Akku weiter ansteigt, schaltet sich das Heißluftgebläse von selbst ab.

##

Das Heißluftgebläse ist mit allen erhältlichen Akkus 18 V Bosch Professional kompatibel.

Beim Betrieb des Heißluftgebläses mit Akkus kleiner als die empfohlenen 4 Ah erreicht das Heißluftgebläse jedoch nicht die volle Leistungsfähigkeit in der Stufe 500 °C (die Temperatur wird nicht erreicht und die Luftmenge wird reduziert). Um anzuzeigen, dass das Heißluftgebläse nur mit reduzierter Leistung arbeitet, blinkt das LED-Arbeitslicht (6) beim Einschalten mehrmals in langsamem Takt.

##

Das LED-Arbeitslicht (6) wird auch als Status-LED-Anzeige verwendet.

Rückmeldung über LED | Ereignisbeschreibung
--- | ---
kurzes Aufblinken | Änderung der Temperatur
mehrmaliges Blinken beim Starten des Heißluftgebläses | reduzierte Leistung (Verwendung Akku < 4 Ah)
Blinken in langsamem Takt, solange der Ein-/Ausschalter (5) gedrückt wird | Wiederanlaufschutz
Überhitzungsschutz für den Akku
Blinken in schnellem Takt, solange der Ein-/Ausschalter (5) gedrückt wird | interner Fehler

Wird dauerhaft ein interner Fehler im Heißluftgebläse angezeigt (das Heißluftgebläse startet nicht oder schaltet ab, wenn es bereits in Betrieb ist), wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.