# 操作機器

- 在更換配件或貯放熱風機之前，請先取出充電電池。這個預防措施可避免熱風機意外啟動。

##

出廠時金屬表面上會有防鏽塗層。此一保護層會在第一次使用時揮發掉。

製造過程可能使熱風槍的吹嘴 (1) 產生變色。此屬正常現象，非瑕疵問題，並不會影響熱風槍的功能。

##

您可以透過效能等級設定 (3) 在 2 個不同的效能等級間進行選擇。切換時 LED 工作燈會短暫閃爍：

- 等級 300 °C
  使用該等級可以進行解凍水管或加工熱縮管。開啟後的 6 秒內即可達到此溫度。使用充飽電的 8 Ah 電池時，運作時間可達 21 分鐘。
- 等級 500 °C
  使用該等級可以進行漆料去除工作。

加熱時間資訊為室溫下所測得。

##

若要啟動，請先按下解鎖開關 (4)，再接著按下電源開關 (5)。您可以在啟動後放開解鎖開關 (4)，在運作過程中毋須再繼續按著解鎖開關 (4)。

熱風機啟動時，LED 工作燈 (6) 會亮起並照亮工作範圍。

##

若要關閉，放開電源開關 (5) 即可。

請將熱風槍放置在電池 (8) 上，令其冷卻。

##

若在運作過程中將電池 (8) 從熱風槍取出且在仍按著電源開關 (5) 的情況下將其重新插入，則會啟動防止再啟動功能。LED 工作燈 (6) 閃爍，熱風槍無法啟動。

放開電源開關 (5)，然後向往常一樣開啟熱風機。

##

若電池 (8) 在運作過程中過熱，功率會下降。只要按下電源開關 (5)，LED 工作燈 (6) 即會緩慢閃爍。

若熱風槍持續運作且電池溫度持續上升，熱風槍會自行關閉。

##

本熱風槍相容於所有可取得之 18 V Bosch Professional 電池。

然而，若使用小於所建議 4 Ah 的電池運作熱風槍，在等級 500 °C 時熱風槍並無法達到最大效能（無法達到該溫度且風量會減少）。LED 工作燈 (6) 會開啟時多次緩慢閃爍，以顯示是以降低的效能在運作。

##

LED 工作燈 (6) 亦作為狀態 LED 指示燈。

LED 回饋訊息 | 事件描述
--- | ---
短暫閃爍 | 溫度變更
啟動熱風槍時多次閃爍 | 效能降低（使用之電池 < 4 Ah）
只要按著電源開關 (5)，即緩慢閃爍 | 防止再起動功能
電池過熱保護功能
只要按著電源開關 (5)，即快速閃爍 | 內部發生錯誤

若熱風槍持續顯示內部錯誤（熱風槍無法開啟或在運作中自行關閉），請洽詢客戶服務中心。