# Ingebruikname

- Verwijder de accu, voordat u accessoires wisselt wisselt of het heteluchtpistool weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het heteluchtpistool.

##

Af fabriek zijn de metalen oppervlakken voorzien van een corrosiewerende laag. Deze beschermlaag verdampt bij de eerste ingebruikname.

Door het productieproces kan het heteluchtpistool verkleuringen bij het mondstuk (1) vertonen. Hierbij gaat het niet om beschadigingen, de werking van het heteluchtpistool wordt niet belemmerd.

##

Met de instelling vermogensstanden (3) kunt u kiezen uit 2 verschillende vermogensstanden. Bij het omschakelen licht het LED-werklicht even op:

- Stand 300 °C
  Op deze stand kunt u bijv. waterbuizen ontdooien of krimpkousen bewerken. Na het inschakelen wordt deze temperatuur in minder dan 6 s bereikt. Met een volgeladen 8‑Ah-accu bedraagt de looptijd max. 21 min.
- Stand 500 °C
  Op deze stand kunt u bijv. lak verwijderen.

De gegevens over de opwarmduur hebben betrekking op metingen bij kamertemperatuur.

##

Voor het inschakelen drukt u eerst op de ontgrendelingsschakelaar (4) en daarna op de aan/uit-schakelaar (5). Na de start kunt u de ontgrendelingsschakelaar (4) loslaten, de ontgrendelingsschakelaar (4) hoeft tijdens gebruik niet ingedrukt te blijven.

Bij het starten van het heteluchtpistool schakelt het LED-werklicht (6) in en verlicht het werkgebied.

##

Voor het uitschakelen laat u de aan/uit-schakelaar (5) los.

Zet het heteluchtpistool op de accu (8) neer om het te laten afkoelen.

##

Als de accu (8) tijdens gebruik van het heteluchtpistool verwijderd en bij nog steeds ingedrukte aan/uit-schakelaar (5) weer geplaatst wordt, dan wordt de nulspanningsbeveiliging geactiveerd. Het LED-werklicht (6) knippert en het heteluchtpistool start niet.

Laat de aan/uit-schakelaar (5) los en schakel het heteluchtpistool daarna zoals gebruikelijk in.

##

Als de accu (8) tijdens gebruik te heet wordt, dan wordt het vermogen gereduceerd. Het LED-werklicht (6) knippert langzaam zolang de aan/uit-schakelaar (5) ingedrukt wordt.

Wanneer het heteluchtpistool verder wordt gebruikt en de temperatuur in de accu blijft stijgen, dan wordt het heteluchtpistool automatisch uitgeschakeld.

##

Het heteluchtpistool is compatibel met alle verkrijgbare accu's uit het 18 V Bosch Professional System.

Bij gebruik van het heteluchtpistool met accu's kleiner dan de aanbevolen 4 Ah bereikt het heteluchtpistool echter niet de volledige prestaties in de stand 500 °C (de temperatuur wordt niet bereikt en het luchtvolume wordt gereduceerd). Om aan te geven dat het heteluchtpistool slechts met gereduceerd vermogen werkt, knippert het LED-werklicht (6) bij het inschakelen meerdere keren in een langzaam ritme.

##

Het LED-werklicht (6) wordt ook gebruikt als status-LED-aanduiding.

Feedback via LED | Beschrijving gebeurtenis
--- | ---
Kort oplichten | Verandering van temperatuur
Meerdere keren knipperen bij het starten van het heteluchtpistool | Gereduceerd vermogen (gebruik accu < 4 Ah)
Knipperen in langzaam ritme zolang de aan/uit-schakelaar (5) ingedrukt wordt | Nulspanningsbeveiliging
Oververhittingsbeveiliging voor de accu
Knipperen in snel ritme zolang de aan/uit-schakelaar (5) ingedrukt wordt | Interne fout

Als permanent een interne fout in het heteluchtpistool wordt aangegeven (het heteluchtpistool start niet of schakelt uit wanneer het al in gebruik is), neem dan contact op met de klantenservice.