# Aanwijzingen voor ‌werkzaamheden

Aanwijzing: Breng het mondstuk (1) niet te dicht in de buurt van het te bewerken werkstuk. De luchtstuwing die dan ontstaat, kan leiden tot oververhitting van het heteluchtpistool.

## Warmtebescherming verwijderen

Voor werken op zeer krappe plekken kunt u de warmtebescherming (2) door te draaien verwijderen.

- Voorzichtig met het hete mondstuk! Bij werkzaamheden zonder warmtebescherming bestaat een verhoogd verbrandingsgevaar.

Voor het verwijderen of aanbrengen van de warmtebescherming (2) schakelt u het heteluchtpistool uit en laat het afkoelen.