# Dados técnicos

Soprador térmico | GHG 18V-50
--- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Tensão nominal | V= | 18
Volume de ar máx. | l/min | 175
Temperatura na saída do bocalA) | °C | 300/500
Precisão na medição da temperatura |  | ±10 %
Peso de acordo com EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B)
Dimensões (comprimento × largura × altura) | mm | 183 × 77 × 209
Temperatura ambiente recomendada ao carregar | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 … +50
Baterias compatíveis |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Baterias recomendadas |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Carregadores recomendados |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  A 20 °C temperatura ambiente

B)

  depende da bateria utilizada

C)

  potência limitada a temperaturas < 0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.