# راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

- قبل از تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن سشوار صنعتی، باتری قابل شارژ را از آن خارج کنید. رعایت این اقدامات احتیاطی پیش گیرانه، از شروع به کار ناخواسته سشوار صنعتی جلوگیری می کند.

##

سطوح بخش های فلزی از طرف کارخانه به یک لایه ضد زنگ مجهز شده اند. این لایه حفاظتی در اولین راه اندازی، تولید دود می کند.

در طی فرایند تولید، ممکن است سشوار صنعتی تغییرات رنگ در نازل (1) نشان دهد. این امر منجر به ایجاد آسیب دیدگی نمی شود، و عملکرد سشوار صنعتی را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

##

با تنظیم درجه توان (3) می توانید از بین 2 درجه توان مختلف انتخاب کنید. هنگام تعویض، چراغ کار LED کوتاه چشمک می زند:

- درجه ‎300 °C‏
  در این درجه می توانید برای مثال لوله های آب را یخ زدایی کنید یا برای شیرینک حرارتی استفاده کنید. پس از روشن شدن، در کمتر از ‎6 s‎ به این دما می رسد. با یک باتری کاملاً شارژ شده ‎8 Ah‎، مدت زمان کار تا ‎21 min.‎ است.
- درجه ‎500 °C‏
  در این درجه می توانید رنگ زدایی کنید.

اطلاعات مربوط به زمان گرم شدن بر اساس اندازه گیری در دمای اتاق است.

##

برای روشن کردن ابتدا کلید آزادسازی (4) و سپس کلید روشن/خاموش (5) را فشار دهید. پس از شروع می توانید کلید آزادسازی (4) را رها کنید، کلید آزادسازی (4) را نباید دیگر در حین کار فشار داد.

هنگام شروع به کار سشوار صنعتی، چراغ کار LED‏ (6) روشن شده و محدوده کار را روشن می کند.

##

برای خاموش کردن، کلید روشن/خاموش (5) را آزاد کنید.

سشوار صنعتی را روی باتری قابل شارژ (8) قرار دهید تا خنک شود.

##

چنانچه باتری قابل شارژ (8) را در حین کار از سشوار صنعتی خارج کنید و آن را مجدداً در حالی که کلید روشن/خاموش (5) هنوز فشرده است، جا بیندازید، محافظ استارت مجدد فعال می شود. چراغ کار LED‏ (6) چشمک می زند و سشوار صنعتی شروع به کار نمی کند.

کلید روشن/خاموش (5) را آزاد کرده و سپس سشوار صنعتی را مانند قبل روشن کنید.

##

اگر در حین کار باتری قابل شارژ (8) بیش از حد گرم شود، توان دستگاه کاهش می یابد. چراغ کار LED‏ (6) به آرامی چشمک می زند، تا زمانی که کلید روشن/خاموش (5) فشرده باشد.

اگر سشوار صنعتی همچنان کار کند و دما در باتری قابل شارژ افزایش پیدا کند، سشوار صنعتی خود به خود خاموش می شود.

##

سشوار صنعتی با کلیه باتری های قابل شارژ‎18 V ‎ بوش حرفه ای سازگار است.

هنگام کار سشوار صنعتی با باتری های قابل شارژ توصیه شده کمتر از ‎4 Ah‎، سشوار صنعتی به بهره وری کامل در درجه ‎500 °C‎ نمی رسد (به آن درجه حرارت نمی رسد و میزان هوا کاهش می یابد). برای نشان دادن اینکه سشوار صنعتی با توان کاهش یافته، کار می کند، چراغ کار LED‏ (6)، هنگام روشن شدن چند بار با توالی آهسته چشمک می زند.

##

چراغ کار LED‏ (6) به عنوان وضعیت نشانگر LED نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

واکنش LED | توضیحات
--- | ---
کوتاه چشمک می زند | تغییر دما
هنگام شروع به کار سشوار صنعتی، چند بار چشمک می زند | توان کاهش یافته است (استفاده از باتری قابل شارژ < ‎4 Ah)
تا زمانی که کلید روشن/خاموش (5) فشرده باشد، در توالی آهسته چشمک می زنند | محافظ استارت مجدد
محافظ گرمای بیش از حد برای باتری قابل شارژ
تا زمانی که کلید خاموش کردن (5) فشرده باشد، در توالی تند چشمک می زنند | خطای داخلی

چنانچه به طور ممتد یک خطای داخلی در سشوار صنعتی نمایش داده شود (اگر از قبل در حال کار باشد، سشوار صنعتی کار نمی کند یا خاموش می شود)، لطفاً با خدمات مشتریان تماس حاصل نمایید.