# Puštanje u rad

- Skinite akumulator, pre nego što zamenite pribor ili odložite ventilacionu grejalicu. Ova mera opreza sprečava nenamerno pokretanje ventilacione grejalice.

##

Metalne površine su zaštićene premazom protiv korozije. Razvoj dima prilikom prvog puštanja u rad.

U procesu proizvodnje, ventilaciona grejalica može da pokaže pigmentacije mlaznice (1). Ovde se ne radi o oštećenjima, ne narušava se funkcija ventilacione grejalice.

##

Uz pomoć podešavanja stepena snage (3) možete birati između 2 različita stepena snage. Prilikom prebacivanja nakratko treperi LED radno svetlo:

- Stepen 300 °C
  Sa ovim stepenom možete npr. da otapate creva sa vodom ili da obrađujete termoskupljajuća creva. Nakon uključivanja se ova temperatura dostiže za manje od 6 s. Sa potpuno napunjenim 8 Ah akumulatorom, vreme rada iznosi do 21 min.
- Stepen 500 °C
  Sa ovim stepenom možete npr. da uklanjate lakove.

Podaci o trajanju zagrevanja se odnose na merenja pri sobnoj temperaturi.

##

Za uključivanje prvo pritisnite prekidač za otključavanje (4) i potom prekidač za uključivanje/isključivanje (5) . Posle pokretanja možete da otpustite prekidač za otključavanje (4), prekidač za otključavanje (4) ne mora da bude i dalje pritisnut tokom rada.

Pri startovanju ventilacione grejalice se uključuje LED radno svetlo (6) i osvetljava radno područje.

##

Za isključivanje otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (5).

Ventilacionu grejalicu nemojte stavljati na akumulator (8), da bi se ohladila.

##

Ako se akumulator (8) za vreme rada izvadi iz ventilacione grejalice i dok je prekidač za uključivanje/isključivanje i dalje pritisnut (5) ponovo stavi, aktiviraće se zaštita od ponovnog pokretanja. LED radno svetlo (6) treperi i ventilaciona grejalica se ne pokreće.

Pustite prekidač za uključivanje/isključivanje (5) i uključite ventilacionu grejalicu zatim na uobičajeni način.

##

Ako se akumulator (8) za vreme rada previše zagreva, redukuje se snaga. LED radno svetlo (6) treperi polako, sve dok je prekidač za uključivanje/isključivanje (5) pritisnut.

Ako se ventilaciona grejalica i dalje koristi i temperatura u akumulatoru i dalje raste, ventilaciona grejalica se isključuje sama od sebe.

##

Ventilaciona grejalica je kompatibilna sa svim akumulatorima od 18 V Bosch Professional.

Prilikom rada ventilacione grejalice sa akumulatorima snage manje od preporučenih 4 Ah, ventilaciona grejalica ne dostiže pun kapacitet u stepenu od 500 °C (temperatura se ne postiže i količina vazduha se smanjuje). Da bi se prikazalo da ventilaciona grejalica radi samo sa smanjenom snagom, LED radno svetlo (6) treperi prilikom uključivanja više puta sporijim intenzitetom.

##

LED radno svetlo (6) se koristi kao LED prikaz statusa.

Povratna dojava preko LED | Opis događaja
--- | ---
kratko blicanje | Izmena temperature
treperenje više puta prilikom starta ventilacione grejalice | smanjena snaga (upotreba akumulatora < 4 Ah)
Treperi polako, sve dok je prekidač za uključivanje/isključivanje (5) pritisnut | Zaštita od ponovnog pokretanja
Zaštita od pregrevanja za akumulator
Treperi brzo, sve dok je prekidač za uključivanje/isključivanje (5) pritisnut | Interna greška

Ako se trajno prikazuje interna greška u ventilacionoj grejalici (ventilaciona grejalica se ne pokreće ili se isključuje tokom rada), obratite se korisničkoj službi.