# Tehnički podaci

Ventilaciona grejalica | GHG 18V-50
--- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Nominalni napon | V= | 18
Maks. količina vazduha | l/min | 175
Temperatura na izlazu mlazniceA) | °C | 300/500
Preciznost merenja temperature |  | ±10%
Težina u skladu sa EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B)
Dimenzije (dužina × širina × visina) | mm | 183 × 77 × 209
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –20 … +50
Kompatibilni akumulatori |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  pri temperaturi okoline od 20 °C

B)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

C)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.