# Indicatore del livello di carica della batteria

Avvertenza: non tutti i tipi di batteria dispongono di un indicatore del livello di carica.

I LED verdi dell’apposito indicatore indicano il livello di carica della batteria. Per ragioni di sicurezza, il livello di carica si può verificare esclusivamente a termosoffiatore fermo.

Per visualizzare il livello di carica, premere il tasto oppure dell’apposito indicatore. Ciò sarà possibile anche a batteria rimossa.

Se, premendo il tasto dell’indicatore livello di carica della batteria, non si accende alcun LED, la batteria è difettosa e deve essere sostituita.

### Tipo di batteria GBA 18V...

LED | Capacità
--- | ---
Luce fissa, 3 LED verdi | 60–100%
Luce fissa, 2 LED verdi | 30–60%
Luce fissa, 1 LED verde | 5–30%
Luce lampeggiante, 1 LED verde | 0–5%

### Tipo di batteria ProCORE18V...

LED | Capacità
--- | ---
Luce fissa, 5 LED verdi | 80–100%
Luce fissa, 4 LED verdi | 60–80%
Luce fissa, 3 LED verdi | 40–60%
Luce fissa, 2 LED verdi | 20–40%
Luce fissa, 1 LED verde | 5–20%
Luce lampeggiante, 1 LED verde | 0–5%