# Technische gegevens

Heteluchtpistool | GHG 18V-50
--- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 BA6 5..‎‎‎‎
Nominale spanning | V= | 18
Max. luchtvolume | l/min | 175
Temperatuur bij uitgang mondstukA) | °C | 300/500
Temperatuur-meetnauwkeurigheid |  | ±10 %
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,93–2,0B)
Afmetingen (lengte × breedte × hoogte) | mm | 183 × 77 × 209
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 … +50
Compatibele accu's |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah ProCORE18V… ≥ 4,0 Ah
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  bij een omgevingstemperatuur van 20 °C

B)

  afhankelijk van gebruikte accu

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.