# Indicações de segurança

Ler todas as indicações de segurança e instruções. O desrespeito das advertências e das instruções apresen‌tadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ‌graves lesões.

Guarde todas as indicações de segurança e as instruções para futuras consultas.

- Este soprador térmico não é indicado para uso por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento. Este soprador térmico pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, se forem vigiadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou se tiverem sido instruídas acerca do manuseio seguro do soprador térmico e compreenderem os perigos provenientes do mesmo. Caso contrário, existe o perigo de utilização errada e ferimentos.

- Vigie crianças durante o uso, a limpeza e a manutenção, para se assegurar que elas não brinquem com o soprador térmico.

- Manuseie o soprador térmico com cuidado. O soprador térmico gera um calor forte, aumentando o risco de incêndio e explosão.

- Seja particularmente cuidadoso ao trabalhar perto de materiais combustíveis. O fluxo de ar quente ou o bocal quente podem inflamar poeira ou gases.

- Não trabalhe com o soprador térmico em áreas com risco de explosão.

- Não oriente o fluxo de ar quente para o mesmo local por um longo período de tempo. Podem formar-se gases altamente inflamáveis por ex. no processamento de plásticos, tintas, vernizes ou materiais similares.

- Tenha em conta que o calor pode ser direcionado para materiais combustíveis ocultos e inflamá-los.

- Após o uso, coloque o soprador térmico corretamente sobre a superfície de apoio e deixe esfriar completamente antes de guardá-lo. O bocal quente pode causar danos.

- Não deixe o soprador térmico ligado sem vigilância.

- Guarde sopradores térmicos que não estão em uso fora do alcance de crianças. Não permita que pessoas que não estejam familiarizadas com o soprador térmico ou que não tenham lido estas instruções, utilizem o aparelho. Os sopradores térmicos são perigosos se forem utilizados por pessoas inexperientes.

- Mantenha o soprador térmico longe de água e umidade. A infiltração de água em um soprador térmico aumenta o risco de um choque elétrico.

- Use sempre óculos de proteção. Os óculos de proteção reduzem o risco de lesões.

- Remova a bateria antes de efetuar ajustes na ferramenta, trocar acessórios ou arrumar o soprador térmico. Esta medida de segurança evita o arranque involuntário do soprador térmico.

Ventile bem o seu local de trabalho. Os gases e vapores do trabalho são frequentemente prejudiciais para a saúde.

- Use luvas de proteção e não toque no bocal quente. Existe perigo de queimadura.

- Não dirija o fluxo de ar quente para pessoas ou animais.

- Não use o soprador térmico como secador de cabelo. O fluxo de ar quente que sai é muito mais quente do que de um secador de cabelo.

- Certifique-se de que nenhum objeto estranho entra no soprador térmico.

- A distância entre o bocal e a peça de trabalho depende do material a ser trabalhado (metal, plástico, etc.) e o tipo de processamento pretendido. Execute sempre primeiro um teste de volume e temperatura do ar.

- Não abra a bateria. Existe perigo de curto-circuito.

- Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se ou explodir. Arejar bem o local de trabalho e consultar um médico se forem constatados quaisquer sintomas. Os vapores podem irritar as vias respiratórias.

- Em caso de uma utilização errada ou bateria danificada pode sair líquido inflamável da bateria. Evite o contato com o líquido. Em caso de contato inadvertido com o líquido lave com água. Se o líquido entrar em contato com os olhos procure adicionalmente ajuda médica. O líquido que sai da bateria pode causar irritações na pele ou queimaduras.

- A bateria pode ser danificada com objetos pontiagudos como p. ex. prego ou chave de parafusos ou devido à influência de força externa. Pode ocorrer um curto-circuito interno e a bateria pode arder, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.

- Mantenha a bateria longe de clipes de escritório, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos de metal que possam pontear os contatos. Um curto-circuito dos contatos da bateria pode causar queimaduras ou incêndio.

- Usar a bateria apenas em produtos do fabricante. Só assim é que a bateria fica protegida contra sobrecarga perigosa.

- Só carregar as baterias em carregadores recomendados pelo fabricante. Existe perigo de incêndio se um carregador destinado a um tipo de bateria for usado para outro tipo de bateria.

| Proteja a bateria do calor, p. ex. radiação solar permanente, fogo, sujeira, água e umidade. Há risco de explosão ou de um curto-circuito.